Приложение 3

 к концессионному соглашению

**ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ**

**показателей деятельности концессионера**

(котельные № 2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,17,23 с. Черниговка, котельная № 14 с. Реттиховка, котельные № 15, 16 с. Дмитриевка, котельная с. Меркушевка, котельная с. Синий Гай, котельная № 22 (1/22) с. Снегуровка)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** **п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **Значение показателя по предполагаемым годам концессии** |
| **2021 г.** | **2022 г.** | **2023 г.** | **2024 г.** | **2025 г.** |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |  |
| 1. | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Удельный расход топлива при производстве тепловой энергии, кгут/Гкал |  | 260,27 | \* | \* | \* | \* |  |
| 2. | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал |  | 0,180 | \* | \* | \* | \* |  |
| 3. | Нормативный уровень прибыли в случае, если конкурсной документацией предусмотрен метод индексации установленных тарифов или метод индексации |  | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 |  |
| 4. | Плановые значения показателей деятельности концессионера |  |
| 4.1. | Плановое значение показателя надежности на объектах концессионного соглашения (плановое значение сокращения количества инцидентов на теплоисточниках) | За отопительный сезон не более 1 инцидента |